附件二：

昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：2019年昆明理工大学保卫处消防设施器材维修采购项目

标段：B标段（采购）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供货产品 | 单价 | 备注 |
| 1 | 消防应急照明灯 | 应急工作时间：≥120分钟  光源名称：双灯头各带8个LED光源 放电自动保护、电池失压自动报警功能  贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 盏 |  |  |  |
| 2 | 疏散指示标志灯 | 材质：不锈钢拉丝制作  应急工作时间：≥90分钟  光源名称：高亮度LED光源 过放电自动保护、电池失压自动报警功能 贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 盏 |  |  |  |
| 3 | 消防软管卷盘 | 输入压力 :0.1-0.8 MPa 有效射程：6.75-15.30M 流量:0.20-0.86l/s  材质：合成塑料  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | JPS0.8-19/25 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：2A、34B、C、E 灭火器铜体贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MFZ/ABC3 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：2A、55B、C、E 灭火器铜体贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MFZ/ABC4 |  |  |
| 6 | 干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：3A、89B、C、E 灭火器铜体贴有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MFZ/ABC5 |  |  |
| 7 | 推车式干粉灭火器 | 灭火剂：磷酸二氢铵：75%，硫酸铵：15% 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：6A、183B、C、E  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 台 | MFTZ/ABC35 |  |  |
| 8 | 水基型灭火器 | 灭火剂：10% （F,－12℃）型泡沫灭火剂 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：1A、55B E  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MPZ/3 |  |  |
| 9 | 推车式水基型灭火器 | 灭火剂：10% （F,－12℃）型泡沫灭火剂 灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：4A、144B  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MPTZ25 |  |  |
| 10 | M CO₂气体灭火器 | 灭火剂：二氧化碳  灭火器铜体材料：合金钢 灭火级别：21B C E 灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MT2 |  |  |
| 11 | CO₂气体灭火器 | 灭火剂：二氧化碳  灭火器铜体材料：合金钢 灭火级别：21B C E 灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MT3 |  |  |
| 12 | MTCO₂气体灭火器 | 灭火剂：二氧化碳  灭火器铜体材料：合金钢 灭火级别：34B C E  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 具 | MT5 |  |  |
| 13 | 推车式二氧化碳灭火器 | 灭火剂：二氧化碳  灭火器铜体材料：合金钢  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 台 | MTT24 |  |  |
| 14 | 消防接扣 | 抗跌落性能：1.5米处自由落下无损坏 密封性能：0.3MPa水压下无渗漏 水压强度：在1.5倍公称压力水压下，无裂缝或断裂 | 1 | 个 | KD50 |  |  |
| 15 | 消防水带 | 外衬：涤纶长丝；内衬：聚氨脂  工作压力：1.3MPa水压下无渗漏 爆破压力：在3.0MPa水压下，无裂缝或断裂 有消防身份认证标识 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 米 | 13-65-20 |  |  |
| 16 | 消防接扣 | 抗跌落性能：1.5米处自由落下无损坏 密封性能：0.3MPa水压下无渗漏 水压强度：在1.5倍公称压力水压下，无裂缝或断裂 通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 个 | KD65 |  |  |
| 17 | 消防水枪 | 接口公称直径：65mm  额定喷射压力:0.35MPa  射程:≥28m | 1 | 支 | QZ19 |  |  |
| 18 | 地上消防栓 | 阀座：黄铜；垫片：三元乙丙橡胶  进水口公称通径的开启高度≥50mm  消火栓在1.5 倍的公称压力水压下，所有铸件不得有渗漏现象及影响正常使用的损伤  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | SS-100-1.6 |  |  |
| 19 | 水泵接合器 | 公称工作压力：1.6MPa, 强度试验压力：2.4MPa  通过中国强制性产品3C认证证书 | 1 | 套 | SQD100-1.6 |  |  |
| 20 | 消火栓箱 | 材料：门框采用铝合金材制作  箱体材料：钢板  厚度： 1.2mm  室外喷塑，漆面二年内不退色。 | 1 | 套 | 800\*650\*240mm |  |  |
| 21 | 消火栓箱 | 材料：门框采用铝合金材制作  箱体材料：钢板  厚度： 1.2mm  室外喷塑，漆面二年内不退色。 | 1 | 套 | 1000\*650\*240mm |  |  |
| 22 | 4\*2灭火器柜 | 箱体材料：钢板  厚度：钢板1.2mm  箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 2只装 | 1 | 个 | 4公斤2具装 |  |  |
| 23 | 4\*4灭火器柜 | ①箱体材料：钢板  ②厚度：钢板1.2mm  ③箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 ④4只装 | 1 | 个 | 4公斤4具装 |  |  |
| 24 | 5\*2灭火器柜 | 箱体材料：钢板  厚度：钢板1.2mm  箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 2只装 | 1 | 个 | 5公斤2具装 |  |  |
| 25 | 5\*4灭火器柜 | ①箱体材料：钢板  ②厚度：钢板1.2mm  ③箱体室外喷塑，漆面二年内不退色 ④4只装 | 1 | 个 | 5公斤4具装 |  |  |
| 26 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作  厚度：1.0mm  图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 200\*160mm |  |  |
| 27 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作  厚度：1.0mm  图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 300\*240mm |  |  |
| 28 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作  厚度：1.0mm  图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 400\*320mm |  |  |
| 29 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作  厚度：1.0mm  图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 500\*400mm |  |  |
| 30 | 消防安全标志牌 | 材料：铝板或亚克力制作  厚度：1.0mm  图案按消防规范要求制作 | 1 | 块 | 850\*565mm |  |  |
| 38 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-236fa )  灭火器铜体材料：碳钢  灭火级别：34B  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQLW\*/12 |  |  |
| 39 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-236fa )  灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：45B  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQLW\*/16 |  |  |
| 40 | 悬挂式六氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-236fa )  灭火器铜体材料：碳钢 灭火级别：55B  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQLW\*/20 |  |  |
| 41 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-227ea )  灭火器铜体材料：碳钢  喷射时间（s）≤10  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQQW10/1.6-GSF |  |  |
| 42 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | 灭火剂：六氟丙烷(HFC-227ea )  灭火器铜体材料：碳钢  喷射时间（s）≤10  灭火器铜体贴有消防身份认证标识  通过中国强制性产品3C认证证书、具有检验报告等 | 1 | 套 | XQQW20/1.6-GSF |  |  |
| 43 | 合 计 | 小写： | | 大写： | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：