附件一：

昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：2019年昆明理工大学保卫处消防设施器材维修采购项目

标段：A标段 （维修）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 壁挂式报警主机 | 主电源电压:AC 220V(187V～242V) 50Hz  回路输出电压:DC 15V～20V  回路数量:1回路  直接输出接点数:1路公共火警无源接点输出,1路公共故障无源接点输出,1路声光警报器专用输出  最大总线设备地址数:256  最大回路输出电流:100mA  最大短路保护电流:120mA  工作环境温度:0℃～45℃  工作环境相对湿度:≤95％RH（40±2℃）  安装方式:壁挂  备用电池:6V/4Ah（两节）  最大外形尺寸:宽436mm×高292mm×厚102mm  重量:5.5 Kg±0.1 Kg（不含电池） | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 柜式报警主机 | 主电源电压:AC 220V(187V～242V) 50Hz  回路输出电压:DC 15V～20V  回路数量:32回路  直接输出接点数:1路公共火警无源接点输出,1路公共故障无源接点输出,1路声光警报器专用输出  最大总线设备地址数:1024  最大回路输出电流:100mA  最大短路保护电流:120mA  工作环境温度:0℃～45℃  工作环境相对湿度:≤95％RH（40±2℃）  安装方式:壁挂  备用电池:6V/4Ah（两节）  最大外形尺寸:宽436mm×高292mm×厚102mm  重量:5.5 Kg±0.1 Kg（不含电池） | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 报警主机主板 | JB-QB/LD5900E(B) | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 报警主机LED显示器 | 屏幕类型: WLED  面板类型: VA  屏幕尺寸: 23.8英寸  分辨率: 1920\*1080（全高清）  屏幕比例: 16:9  刷新率: 其他  接口类型: VGA DVI | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 楼层显示器 | 品牌：利达  工作电压：DC 24V  静态电流≤0.7mA  动态电流≤1mA  可显示128个火警及128个故障信息、联动回答信息 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 消防水泵 | 额定流量≥40L/S  出口压力≥1.5MPa  扬程≥150m  转速≥2950r/min  功率：75KW | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 消防水泵 | 额定流量≥40L/S  出口压力≥0.6MPa  扬程≥60m  转速≥2950r/min  功率：37KW | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 消防水泵 | 额定流量≥20L/S  出口压力≥0.6MPa  扬程≥60m  转速≥2950r/min  功率：22KW | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 消防稳压系统 | 稳压压力上限：0.78MPa  稳压压力下限：0.67MPa  气压水罐总容积：1.32立方  功率：3KW | 1 | 套 |  |  |
| 10 | MFZ/ABC1干粉灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 11 | MFZ/ABC3干粉灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 12 | MFZ/ABC4干粉灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 13 | MFZ/ABC5干粉灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 14 | MFTZ/ABC35推车式干粉灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 15 | MT2 CO₂气体灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 16 | MT3 CO₂气体灭火1器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 17 | MTT/24CO₂气体灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 18 | MPZ/3水基型灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 19 | MPTZ25推车式水基型灭火器 | 维修合格后贴灭火器维修合格证 | 1 | 具 |  |  |
| 20 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 灭火剂最大充装量（kg）：8  喷射时间（s）：≤10  最大保护容积（m³）：13  20℃充装压力（MPa）：1.6  维修合格后贴“灭火器维修合格证 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | 灭火剂最大充装量（kg）：10  喷射时间（s）：≤15  最大保护容积（m³）：15  20℃充装压力（MPa）：1.6  维修合格后贴“灭火器维修合格证 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 合计 | 小写： | 大写： | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：