昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学建筑工程学院位移模块、模拟量母板+DSP板卡、模拟量输入模块、数字量控制模块和继电器板卡采购项目 预算金额：197639.23元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **数量** | **单位** | **供货产品**  **品牌、型号** | **供货产品**  **参数偏离情况** | **供货产品生厂商名称** | **报价单价**  **（元）** | **报价总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 位移模块 | 型号5301/5300，供电电压DC±15V，输入信号peak to peak 15V，输出信号-2.5V~+2.5V | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模拟量母板+DSP板卡 | 5200+5201，5200板卡+5201Mother板卡，5201留有6个插槽(slot),可以任意插入所有的模块的6个组合。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模拟量输入模块 | 型号5304/5305，供电电压DC±15V，输入信号-10V~+10V，输出信号-2.5V~+2.5V | 3 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数字量控制模块 | 型号5202，5200板卡+5202Digital板卡，主要处理数字输入输出，共有32个输入输出，通常使用24个输入输出接口 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 继电器板卡 | 型号5205，继电器板卡5205，控制油源、油压等开关量信号以及其他数字量输入信号。 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | | 合同生效后200天 | | | | | | | | |
| 项目总报价 | | 小写（元）： 大写： | | | | | | | | |

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：